Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do pomiaru mikrotwardości wewnątrz materiału, posiadające napęd, wgłębnik. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z wiertła (1), w którego od strony jego części chwytowej znajduje się nieprzelotowy otwór (1.1), który styka się prostopadle ze skierowanym do niego drugim otworem (1.2) biegnącym pomiędzy nim a zewnętrzną walcową powierzchnią wiertła (1). W nieprzelotowym otworze (1.1) znajduje się wał (2), z zazębieniem (2.1) rozmieszczonym na jego obwodzie, zazębione z zębami (3.1) na listwie zębatej (3) umieszczonej w drugim otworze (1.2) wiertła (1). Tudzież koniec listwy (3) od strony zewnętrznej powierzchni wiertła (1) posiada zaostrzony koniec (3.2). Wał (2), na swoim górnym końcu połączony jest poprzez urządzenie do pomiaru momentu obrotowego i kąta obrotu (4) z napędem w postaci silnika elektrycznego (5).
(1 zastrzeżenie)
44128701