Przedmiotem zgłoszenia jest sterowane urządzenie do oczyszczania i aromatyzacji powietrza składające się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) w dolnej części obudowy (1) i wylotem powietrza (1.2) w górnej części obudowy (1), w której wewnętrzna powierzchnia pokryta jest warstwą fotokatalityczną, zaś na wlocie powietrza (1.1) umieszczone są kolejno filtr wstępnego oczyszczania powietrza (2) i wentylator (3) oraz w obudowie (1) zamocowany jest osiowo promiennik UV-C (4). Charakteryzuje się ono tym, że nad wentylatorem (3) w postaci wentylatora poprzecznego (3) zamocowane są kolejno: dysza (5) połączona ze zbiornikiem gazowego nadtlenku wodoru (6), promiennik UV-C (4), filtr powietrza z węglem aktywnym (7) z odprowadzeniem wody, dozownik środka zapachowego (8), wentylator osiowy (9).
(4 zastrzeżenia)
43939601