Przedmiotem zgłoszenia jest stelaż stopniowany, składany, posiadający ramy, belki i przeguby. Charakteryzuje się on tym, że składa się z belek (1, 2, 8) stopniowanych w kierunku wysokości stelaża. Belki (1, 2, 8) posiadają jednakową długość. Każda pierwsza belka (1) w części środkowej (1a) połączona jest od wewnętrznej strony za pomocą pierwszego przegubu (3) ze środkiem jednego z boków pierwszej ramy zamkniętej (4) od zewnętrznej strony. Pierwszy koniec (1 b) pierwszej belki (1) połączony jest za pomocą drugiego przegubu (5) od wewnętrznej strony z pierwszym końcem (2a) drugiej belki (2) od zewnętrznej strony, która w części środkowej (2b) połączona jest za pomocą trzeciego przegubu (6) od wewnętrznej strony ze środkiem boku drugiej ramy zamkniętej (7) od zewnętrznej strony. Druga rama zamknięta (7) posiada taki sam kształt oraz krótsze boki od pierwszej ramy zamkniętej (4). Drugi koniec (2c) drugiej belki (2) połączony jest za pomocą czwartego przegubu (9) od wewnętrznej strony z pierwszym końcem (8a) trzeciej belki (8) od zewnętrznej strony.
(4 zastrzeżenia)
42393901