Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do degradacji i usuwania związków organicznych z wody posiadające pompę wody, komorę reakcyjną, promienniki UV-C, zwężkę inżektorową i zbiornik utleniacza. Charakteryzuje się ono tym, że pompa (1) zanieczyszczonej wody podłączona jest do zwężki ze wzbudnikiem kawitacji (2), której wylot podłączony jest do komory reakcyjnej (3), której ściany wykonane są z materiału przepuszczającego promieniowanie UV-C. W komorze reakcyjnej (3) znajduje się druciana przestrzenna siatka (4) pokryta warstwą fotokatalityczną. Na zewnętrznej stronie komory reakcyjnej (3) zainstalowane są promienniki UV-C (5). Wylot komory reakcyjnej (3) podłączony jest do zwężki inżektorowej (6), która poprzez zawór (7) połączona jest ze zbiornikiem utleniacza (8). Wylot zwężki inżektorowej (6) podłączony jest do filtra (9) wody.
(3 zastrzeżenia)
44179601