Przedmiotem zgłoszenia jest układ czyszczenia przesypów w liniach segregacji odpadów zamocowany na ścianie przesypu (1), charakteryzuje się tym, że na ścianie przesypu (1) zamocowany jest pierwszy mechanizm przesuwu liniowego z pierwszym wózkiem (2), na którym zamocowany jest drugi mechanizm przesuwu liniowego z drugim wózkiem (3) o linii przesuwu prostopadłej do linii przesuwu pierwszego mechanizmu przesuwu liniowego, zaś do niego za pomocą zawiasu (4) zamocowany jest uchylnie skrobak (5), którego ostrze jest zbliżone ze ścianą przesypu (1), tudzież pomiędzy skrobakiem (5) a drugim wózkiem (3) znajduje się element sprężysty (6).
(1 zastrzeżenie)
45153701