Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania mieszanek mineralno - asfaltowych. Dodatek zeolitu syntetycznego NaP1 w ilości 0,3 - 1,0% pozwala na obniżenie temperatur technologicznych o 30°C, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii, niższe koszty produkcji oraz zmniejszenie emisji związków niebezpiecznych oraz zachowanie własności fizykomechanicznych jak dla tradycyjnych mieszanek mineralno - asfaltowych.
(2 zastrzeżenia)