Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania biopreparatu do kondycjonowania biomasy celulozowej, który polega na tym, że do pojemnika wsypuje się odpad po hodowli owadów z rodziny czarnuchowatych Tenebrionidae o wilgotności nie większej niż 50% wag. Następnie do odpadu wlewa się wodę o pH w zakresie od 6 do 6,5 i w stosunku objętościowym wody do suchej masy odpadu w zakresie od 8 dm3 : 1 kg do 20 dm3 : 1 kg. Następnie odpad z wodą miesza się w pojemniku za pomocą mieszadła mechanicznego z prędkością obrotową w zakresie od 20 do 50 obr./min, w czasie od 30 do 60 minut, w temperaturze w zakresie od 30 do 50°C. Następnie po wymieszaniu biopreparat pozostawia się do ochłodzenia do temperatury w zakresie od 18 do 23°C.
(6 zastrzeżeń)