Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie napędowe charakteryzujące się tym, że składa się z platformy (1) i dwóch jednakowych mechanizmów napędowych. Każdy mechanizm napędowy składa się z podstawy (2) w kształcie klina, do której zamocowany jest silnik elektryczny (3). Do osi (4) silnika elektrycznego (3) zamocowane jest sprzęgło (5). Do sprzęgła (5) zamocowana jest w połowie długości prowadnica (6). Na obu końcach prowadnicy (6) zamocowane są blokady (8). Na prowadnicy (6) osadzona jest przesuwnie masa obciążająca (7). Podstawy (2) zamocowane są do platformy (1) równolegle do siebie w odległości większej niż długość prowadnicy (6).
(3 zastrzeżenia)
44144801