Przedmiotem zgłoszenia jest układ cyrkulacji wody w ślepych odgałęzieniach sieci wodociągowej. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rury (1) rurociągu wodociągowego z zaślepieniem (2), do którego podłączona jest poprzez pierwszy zawór odcinający (3) rura ssawna (4) podłączona poprzez pompę cyrkulacyjną (5), urządzenie do uzdatniania wody (6) oraz drugi zawór odcinający (7) do rury tłocznej (8), której koniec znajduje się wewnątrz rury (1) rurociągu wodociągowego i jest zwrócony w stronę zaślepienia (2). Pierwszy zawór odcinający (3), rura ssawna (4), pompa cyrkulacyjna (5), urządzenie do uzdatniania wody (6) oraz drugi zawór odcinający (7) znajdują się na zewnątrz rurociągu wodociągowego (1).
(1 zastrzeżenie)
43927801