Przedmiotem zgłoszenia jest rozchylany, zraszany, obracany billboard reklamowy posiadający ramę (1), w której zamocowane są tablice z powierzchnią reklamową (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) oraz do ramy (1) zamocowane są turbiny wiatrowe (3.1, 3.2), który charakteryzuje się tym, że płaszczyzny tablic z powierzchnią reklamową (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) pochylone są do płaszczyzny głównej ramy (1) pod kątem ostrym oraz pomiędzy sąsiadującymi ze sobą tablicami z powierzchniami reklamowymi (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) znajdują się szczeliny, za którymi znajdują się turbiny wiatrowe (3.1, 3.2) podłączone do modułu sterująco-zasilającego (4). Tablice z powierzchnią reklamową (2.1, 2.2, 2.3, 2.4) zamocowane są do ramy (1) za pomocą zawiasów oraz siłowników, które podłączone są do modułu sterująco-zasilającego (4). Do modułu sterująco-zasilającego (4) podłączone jest oświetlenie (7) zamocowane do ramy (1). Do dwóch tablic z powierzchnią reklamową (2.1, 2.4) zamocowane są pary szyb (8), pomiędzy którymi znajduje się szczelina. U góry szyb nad szczeliną znajduje się pierwsza rura (9) z otworami w ścianie bocznej skierowanymi w dół, podłączona do pompy (10). W dole szyb (8) w szczelinie znajduje się druga rura (11) odprowadzająca wodę, z otworami w bocznej ściance od strony szczeliny podłączona z pompą (10). Rama (1) zamocowana jest obrotowo na pionowym wale (12), połączonym z silnikiem obrotowym (13).
(1 zastrzeżenie)
44904601