Przedmiotem zgłoszenia jest mieszadło do wolnoobrotowego mieszania i homogenizacji w zbiornikach pionowych, zwłaszcza z osadem czynnym, posiadające uchwyt (1) w postaci pręta oraz wstęgę (2) zwiniętej spiralnie wokół uchwytu (1). Charakteryzuje się ono tym, że do dolnej części uchwytu (1) zamocowany jest wyprofilowany zgarniacz (3) o kształcie szufli z powierzchnią zgarniającą znajdującą się od góry i z przodu. Do zgarniacza (3) po przeciwnej stronie powierzchni zgarniającej zamocowany jest koniec wstęgi (2) zwiniętej spiralnie wokół uchwytu (1). Wstęga (2) posiada postać rury, której pierwszy otwarty koniec znajduje się na powierzchni zgarniającej zgarniacza (3), zaś na drugim końcu znajduje się dyfuzor (4).
(1 zastrzeżenie)
43857801