Przedmiotem zgłoszenia jest stelaż składany, posiadający ramy, belki i przeguby. Stelaż charakteryzuje się tym, że składa się z belek (1, 2) stopniowanych w środkowej części, w kierunku od środka ram zamkniętych (4a, 4b). Belki (1, 2) posiadają jednakową długość. Każda pierwsza belka (1) w części środkowej (1a) połączona jest za pomocą pierwszego przegubu (3) z jednym z boków pierwszej ramy zamkniętej (4a). Drugi koniec (1b) pierwszej belki (1) połączony jest za pomocą drugiego przegubu (5) od wewnętrznej strony z pierwszym końcem (2a) drugiej belki (2) od zewnętrznej strony, której część środkowa (2b) połączona jest za pomocą trzeciego przegubu (6) z bokiem drugiej ramy zamkniętej (4b).
(5 zastrzeżeń)
42393801