Przedmiotem zgłoszenia jest układ do wytwarzania materiału adsorpcyjnego z pozabiegowych peloidów balneologicznych zawierający mieszalnik i urządzenie pakujące. Charakteryzuje się ono tym, że moduł (1) zabiegów balneologicznych połączony jest poprzez przewód odprowadzający pozabiegowe peloidy ze zbiornikiem (2) peloidów połączonym poprzez podajnik z urządzeniem (3) do karbonizowania i aktywowania, które swoim wylotem połączone jest poprzez dozownik z mieszalnikiem (4), do którego podłączony jest poprzez dozownik zbiornik (5) naturalnego zeolitu. Do mieszalnika (4) podłączony jest poprzez dozownik zbiornik (6) syntetycznego zeolitu lub silikażelu lub boksytu lub rutylu i anatazu lub węgla aktywnego. Mieszalnik (4) swoim wylotem połączony jest poprzez podajnik ze zbiornikiem (7) wytworzonego materiału adsorpcyjnego.
(3 zastrzeżenia)
44334201