Przedmiotem zgłoszenia jest pojemnik ze wskaźnikiem wypełnienia, zwłaszcza dla osób niewidomych posiadający korpus, nakrętkę, pływak i magnes charakteryzuje się tym, że do nakrętki (1) w pobliżu ścianki korpusu (2) zamocowana jest prowadnica (3) skierowana w stronę dna korpusu (3), na której umieszczony jest przesuwnie pływak (4), do którego przymocowany jest magnes (5). Na ściance korpusu (3) znajduje się prowadnica, w której znajduje się element ferromagnetyczny (6). Na ściance korpusu (3) w sąsiedztwie prowadnicy znajduje się wypukła podziałka.
(4 zastrzeżenia)
43335701
43335702