Przedmiotem wynalazku jest inhalator posiadający pionowo ułożoną cylindryczną komorę nebulizacyjną (1) z odprowadzeniem aerozolu (1.1) w górnej podstawie. Charakteryzuje się on tym, że w dolnej podstawie komory nebulizacyjnej (1) znajduje się króciec (2) doprowadzający płyn w postaci cieczy lub gazu lub zawiesiny, który podłączony jest wlotem poprzez inżektor (3) i pompę (4) do pierwszego wlotu (5). Do inżektora (3) podłączony jest drugi wlot (6). Króciec (2) wylotem połączony jest z rurą (7), która od wlotu ma zmniejszające się pole przekroju i linię osi w kształcie helisy na stożku. W komorze nebulizacyjnej (1) znajduje się wentylator (8).
(3 zastrzeżenia)
44193401