Przedmiotem zgłoszenia jest osłona z kurtyną wodną posiadająca słupy ogrodzeniowe oraz płachtę. Charakteryzuje się ona tym, że na każdym słupie ogrodzeniowym zainstalowany jest poprzez mechanizm samozwijający (3) koniec płachty, który zamocowany jest do kolejnego słupa za pomocą haków (4). Każdy hak (4) posiada mechanizm rozłączający się przy przyłożeniu ustalonej siły. Na szczycie słupa zamocowana jest dysza zraszająca (5), zaś pomiędzy słupami nad płachtą znajduje się rura zraszająca.
(3 zastrzeżenia)
43950501