Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do sterowanego dostarczania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z ramy (1) z zabudowaną ścianą z otworem (1.1) łączącym ją z komorą (2) dostarczania paliwa, w której znajduje się przenośnik członowy (3) połączony z napędem (4). W otworze (1.1) w zabudowanej ścianie znajduje się umieszczona w prowadnicach przesłona (5). Do przesłony (5) zamocowana jest pierwszym końcem lina (6.1, 6.2), która nawinięta i zamocowana jest drugim końcem do wału (7) połączonego z wałem silnika (8).
(3 zastrzeżenia)
44663801