Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do wspomaganego oczyszczania i napowietrzania wody, zwłaszcza w rzece posiadające dyszę Venturiego (1) z częścią wlotową (1.1), częścią środkową (1.2), do której podłączone są napowietrzacze (1.3) oraz z częścią wylotową (1.4). Charakteryzuje się ono tym, że w części wlotowej (1.1) dyszy Venturiego (1) zamontowany jest wirnik pompy wody (2), którego wał połączony jest z silnikiem napędowym.
(3 zastrzeżenia)
44240501