Przedmiotem wynalazku jest zestaw z maską do kosmetyki albo leczenia skóry twarzy lub inhalacji zawierający korpus maski z doprowadzeniem czynnika i mocowanie maski. Charakteryzuje się on tym, że na obwodzie korpusu maski (1) znajduje się elastyczny materiał uszczelniający (2) oraz na bokach korpusu maski (1) znajdują się zawiasy (3.1, 3.2), do których zamocowana jest końcami listwa (4) z dyszami (5) podłączonymi do źródła czynnika. W środkowej części listwy (4) znajduje się element ferromagnetyczny (6). W środkowej części korpusu maski (1) na jej zewnętrznej powierzchni znajduje się prowadnica (7) ułożona wzdłuż twarzy użytkownika, w której znajduje się magnes (8), współpracujący z elementem ferromagnetycznym (6). Alternatywnie w zestawie do korpusu maski (1) podłączone jest doprowadzenie (9) czynnika oraz odprowadzenie (10) czynnika. Doprowadzenie (9) czynnika zawiera zawór (11) i podłączone jest do przewodu (12) z otworami (12.1) znajdującego się na obwodzie korpusu maski (1) od jej wewnętrznej strony.
(4 zastrzeżenia)
43812201