Przedmiotem zgłoszenia jest sposób stymulacji roślin, który polega na tym, że reaktorem plazmowym wytwarza się plazmę nietermiczną, którą kieruje się na ciecz, w której następnie zanurza się pędy roślinne na okres od 5 s do 1800 s.
(4 zastrzeżenia)