Poziomy wymiennik ciepła charakteryzuje się tym, że w świetle przestrzeni wewnętrznej korpusu (1) wymiennika, usytuowane są przegrody (2) połączone z korpusem (1), przy czym przegrody (2) mają na swojej długości zmienny przekrój poprzeczny zwiększający się zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.
(17 zastrzeżeń)
42464601