Przedmiotem zgłoszenia jest układ do wytwarzania wodnej zawiesiny peloidów z pęcherzykami gazu, stosowany zwłaszcza w peloidoterapii, posiadający urządzenie generujące mikro lub nano-pęcherzyki gazu. Układ ten charakteryzuje się tym, że urządzenie wytwarzające zawiesinę peloidów (1) połączone jest ze zbiornikiem peloidów (6) oraz połączone jest przewodem odprowadzającym zawiesinę peloidów z urządzeniem generującym mikro lub nano-pęcherzyki gazu (2), które z kolei połączone jest przewodem ze źródłem gazu (5) oraz połączone jest przewodem odprowadzającym zawiesinę peloidów z mikro lub nano-pęcherzykami gazu z modułem zabiegów balneologicznych (3). Moduł zabiegów balneologicznych (3) połączony jest przewodem odprowadzającym użytą zawiesinę z urządzeniem dezynfekującym (4). Tudzież urządzenie dezynfekujące (4) połączone jest przewodem odprowadzającym odkażoną zawiesinę z modułem odwadniającym i regenerującym peloidy (7) połączonym ze zbiornikiem peloidów (6).
(2 zastrzeżenia)
44017401