Przedmiotem zgłoszenia jest wiertło z zakotwiczeniem, posiadające część chwytową i część roboczą. Charakteryzuje się ono tym, że w osi wiertła (1) od strony jego części chwytowej znajduje się nieprzelotowy otwór (1.1), który styka się prostopadle ze skierowanym do niego drugim otworem (1.2) biegnącym od strony zewnętrznej walcowej powierzchni wiertła (1). W nieprzelotowym otworze (1.1) znajduje się wał (2), na którym znajduje się zazębienie (2.1) rozmieszczone na jego obwodzie, zazębione z zębami na listwie zębatej (3) umieszczonej w drugim otworze (1.2) wiertła (1), tudzież koniec listwy (3) od strony zewnętrznej powierzchni wiertła (1) posiada zaostrzony koniec.
(2 zastrzeżenia)
44128501