Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw do pomiaru widma przenikalności elektrycznej materiałów sypkich i płynnych, charakteryzujący się tym, że zawiera sondę wieloprętową referencyjną (1A), składającą się z pręta sygnałowego (2A) położonego w środkowej części sondy (1A) oraz prętów masowych (3A) rozmieszczonych w równych odstępach kątowych, wokół pręta sygnałowego (2A), ponadto sondę wieloprętową docelową, składającą się z pręta sygnałowego położonego w środkowej części sondy oraz prętów masowych rozmieszczonych w równych odstępach kątowych wokół pręta sygnałowego oraz układ do kalibracji pierwotnej i układ do kalibracji wtórnej oraz jednostkę sterującą (6), przy czym sondy (1A) połączone są złączem mikrofalowym (5) z wektorowym analizatorem obwodów (4), który połączony jest z jednostką sterującą (6). Przedmiotem zgłoszenia jest również sposób kalibracji sondy wieloprętowej zawartej w tym zestawie.
(6 zastrzeżeń)
44626501
44626502