Przedmiotem zgłoszenia jest zestaw z maską do peelingu skóry twarzy zawierający korpus maski i jej mocowanie. Charakteryzuje się on tym, że korpus maski (1) na swoim obwodzie posiada elastyczny materiał uszczelniający (2) i w korpusie maski (1) znajdują się dysze rozprowadzające czynnik peelingujący skierowane do wnętrza korpusu maski (1). Dysze mocowane są szczelnie i elastycznie do korpusu maski (1) za pomocą elastycznego materiału uszczelniającego i każda z dysz posiada uchwyt (3.1) wystający na zewnątrz korpusu maski (1) oraz do dysz podłączone jest doprowadzenie (5) czynnika peelingującego. Do wnętrza korpusu maski (1) podłączone jest odprowadzenie czynnika peelingującego (6), a także zestaw zawiera aparat oddechowy.
(2 zastrzeżenia)
43811701