Przedmiotem wynalazku jest wyzwalacz krystalizacji zasobnika ciepła utajonego, zwłaszcza stosowanego do podgrzewacza parownika gazu LPG. Charakteryzuje się on tym, że składa się z siłownika (1), do którego końca zamocowany jest element w kształcie stożka (2) znajdującego się w zamkniętej komorze (3), której pusta przestrzeń posiada zarys stożka ściętego posiadającego pierwszą podstawę (3.1), jedną stożkową ściankę (3.2) o linii tworzącej równoległej do linii tworzącej stożka (2) i otwór wylotowy (3.3) w miejscu drugiej podstawy.
(2 zastrzeżenia)
43952301