Przedmiotem zgłoszenia jest personalny oczyszczacz powietrza składający się z obudowy (1) z wlotem powietrza (1.1) i wylotem powietrza (1.2), w której na wlocie powietrza (1.1) umieszczony jest filtr wstępnego oczyszczania powietrza i wentylator (3) oraz w obudowie (1) znajduje się filtr powietrza z węglem aktywnym (4). Charakteryzuje się on tym, że na drodze przepływu powietrza w postaci zawiniętego kanału za wentylatorem (3), którym jest wentylator (3) poprzeczny umieszczone są kolejno filtr wielowarstwowy HEPA (5) i filtr powietrza z węglem aktywnym (4).
(3 zastrzeżenia)
43956501