Przedmiotem zgłoszenia jest piła z zębami o zwiększonej powierzchni chłodzącej posiadająca zęba. Charakteryzuje się on tym, że piła na pierwszym zębie (2a) i drugim zębie (2b) w tylnej części płaszczyzny przyłożenia (C) posiada prostokątne zagłębienie (3), które w co drugim zębie (2a) znajduje się od prawej bocznej płaszczyzny zęba (A) a w co drugim zębie (2b) znajduje się od lewej bocznej płaszczyzny zęba (B). Zagłębienie (3) otwarte jest od przodu i wyznaczone przez pierwszą płaszczyznę (D) prostopadłą do płaszczyzny przyłożenia (C). Tył zagłębienia (3) wyznaczony jest przez drugą płaszczyznę (E) prostopadłą do płaszczyzny przyłożenia (C) i prostopadłą do płaszczyzn bocznych (A, B) zęba. Bok zagłębienia (3) ograniczony jest przez trzecią płaszczyznę (F) prostopadłą do płaszczyzny przyłożenia (C) i równoległą do płaszczyzn bocznych (A, B) zęba.
(3 zastrzeżenia)
43215601