Przedmiotem zgłoszenia jest planetarna suszarka, zwłaszcza do tworzyw polimerowych. Planetarna suszarka, zwłaszcza do tworzyw polimerowych składa się z wału napędowego złożonego z nieruchomego wału zewnętrznego (1.1), wewnątrz którego znajduje się podłączony do silnika obrotowy wał wewnętrzny (1.2), na którego końcu zamocowana jest rama składająca się z podstawy (2.1) i dwóch ułożonych prostopadle do niej i w jednym kierunku ramion (2.2, 2.3), pomiędzy którymi za pomocą trzpieni (2.4, 2.5) zamocowana jest w sposób obrotowy klatka (3) ze ścianami z siatki (3.1). Pierwszy trzpień (2.4) połączony jest za pomocą przekładni stożkowej (4) z wałem pośrednim (5) zamocowanym obrotowo i równolegle do pierwszego ramienia (2.2). Wał pośredni (5) połączony jest za pomocą przekładni (6) z łącznikiem bez końca w postaci łańcucha lub pasa do nieruchomego wału zewnętrznego (1.1). Wał napędowy (1) zamocowany jest w drzwiach (7.1) albo ścianie (7.2) komory (7). Rama (2) z klatką (3) znajduje się wewnątrz komory (7), wewnątrz której znajdują się grzejniki (8). Wewnątrz komory (7) zamocowane są teleskopowe dysze (9) napowietrzające podłączone do sprężarki.
(1 zastrzeżenie)
44286701