Przedmiotem zgłoszenia jest osłona aerodynamiczne o zmiennej geometrii, zwłaszcza do pojazdów ciężarowych, które mocowane są w pobliżu bocznych, dolnych krawędzi zabudowy pojazdu (1), w skład których wchodzą panele nieruchome (2) zamocowane do zabudowy pojazdu (1) za pomocą sporników montażowych (3). Charakteryzuje się ona tym, że panele przesuwne (4) zamocowane są do paneli nieruchomych (2) za pomocą siłowników o osi przesuwu ułożonej pionowo, przy czym siłowniki połączone są ze sterownikiem tudzież przy każdym z zamocowany jest dalmierz (8, 9) do pomiaru odległości pomiędzy podłożem a krawędzią dolną zabudowy pojazdu (1), przy czym każdy z dalmierzy (8, 9) połączony jest ze sterownikiem.
(1 zastrzeżenie)
44291401