Przedmiotem zgłoszenia jest wiatrak reklamowy, zamocowany na słupie (1), do którego zamocowany jest silnik elektryczny (2). Charakteryzuje się on tym, że na wale silnika elektrycznego (2), o osi ułożonej prostopadle do osi słupa (1) zamocowane są pierwszymi końcami ramiona (3.1, 3.2). Oś każdego z ramion (3.1, 3.2) ułożona jest prostopadle do osi silnika elektrycznego (2). W drugiej końcowej części każdego z ramion (3.1, 3.2) zamocowana jest obrotowo wokół osi równoległej do osi silnika elektrycznego (2) tablica reklamowa (4.1, 4.2, 4.3, 4.4). W dolnej części każdej z tablic reklamowych (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) zamocowany jest obciążnik.
(3 zastrzeżenia)
44651501