Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie napędowe charakteryzujące się tym, że składa się z platformy (1) i dwóch jednakowych mechanizmów napędowych. Każdy mechanizm napędowy składa się z podstawy (2) w kształcie klina, do której zamocowany jest silnik elektryczny (3), do którego osi (4) zamocowane jest sprzęgło (5) posiadające przelotowy otwór poprzeczny. W przelotowym otworze poprzecznym zamocowana jest w połowie długości rurka (6), wewnątrz której znajduje się metalowa kulka. Rurka (6) jest obustronnie zaślepiona. Natomiast podstawy (2) zamocowane są do platformy (1) równolegle do siebie w odległości większej niż długość rurki (6).
(1 zastrzeżenie)
44144701