Łopata o regulowanym kącie skręcenia posiadająca dźwigar, wypełnienie, poszycie i elementy z materiału z pamięcią kształtu charakteryzuje się tym że, powierzchnia zewnętrzna dźwigara w przekroju poprzecznym posiada kształt okręgu, a na dźwigarze od strony okucia zamocowane są obrotowo panewki (3b, 3c), które połączone są na stałe swoimi zewnętrznymi powierzchniami z wypełnieniem łopaty. Pierwsze panewki (3c) posiadają w przekroju kształt zbliżony do krzyża, zaś drugie panewki (3b) posiadają w przekroju kształt podwójnego teownika, zaś pomiędzy poziomą belką pierwszych panewek (3c) a górnymi i dolnymi poprzeczkami drugich panewek (3b) znajdują się elementy (4) z materiału pamięcią kształtu odkształcające się w kierunku ich osi.
(3 zastrzeżenia)
43043901