Przedmiotem wynalazku jest klimatyzator rurowy posiadający pierścień, łopatki i silnik. Charakteryzuje się on tym, że składa się z rury doprowadzającej powietrze (1.1) zamocowanej do pierwszej podstawy pierścienia klimatyzatora (2) z rozmieszczonymi na jego obwodzie zwężającymi się przelotowymi otworami. W otworach znajdują się ogniwa Peltiera. Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na zewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora (2) zamocowane są pierwsze radiatory (4). Do powierzchni ogniw Peltiera znajdujących się na wewnętrznej stronie pierścienia klimatyzatora (2) zamocowane są drugie radiatory (5). Do drugiej podstawy pierścienia klimatyzatora (2) zamocowana jest rura odprowadzająca powietrze (1.2).
(1 zastrzeżenie)
43841601