Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do dozowania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę i płyty. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z płyt (1.1, 1.2), z których każda zamocowana jest pierwszym bokiem (1.1.1, 1.2.1) do jednej z dwóch przeciwległych bocznych ścian ramy (2) za pomocą zawiasu (3.1, 3.2). Przeciwległy drugi bok (1.1.2, 1.2.2) każdej z płyt (1.1, 1.2) swoim wypustem (4.1, 4.2) oparty jest o oś (5) osadzoną w środkowej części ramy (2) i ułożoną równolegle do drugich boków (1.1.2, 1.2.2) płyt (1.1, 1.2). Oś (5) na wysokości każdego z wypustów (4.1, 4.2) posiada ścięcie i oś (5) połączona jest z mechanizmem sterowania jej kątem obrotu.
(3 zastrzeżenia)
44615701