Przedmiotem wynalazku jest nebulizator z regulowaną wielkością rozpraszanych cząstek posiadający pionowo ułożoną cylindryczną komorę nebulizacyjną (1) z odprowadzeniem aerozolu (1.1) w górnej podstawie. Charakteryzuje się on tym, że w dolnej podstawie komory nebulizacyjnej (1) znajduje się pierwszy króciec (2) z zaworem (3) doprowadzający gaz oraz drugi króciec (4) doprowadzający płyn, który wlotem podłączony jest poprzez inżektor (5) do pompy pierwszego płynu (6). Do inżektora (5) podłączony jest wlot drugiego płynu (7). Drugi króciec (4) wylotem połączony jest z rurą (8), która od wlotu ma zmniejszające się pole przekroju i linię osi w kształcie helisy na stożku. W komorze nebulizacyjnej (1) znajduje się wentylator (9), natomiast za odprowadzeniem aerozolu (1.1) znajduje się czujnik wielkości cząstek aerozolowych (10), który skomunikowany jest ze sterownikiem (11) skomunikowanym z pompą pierwszego płynu (6), wentylatorem (9) i zaworem (3).
(1 zastrzeżenie)
44193301