Przedmiotem zgłoszenia jest kotwa odspajająca posiadająca śrubę napędową (1) z zakończeniem kwadratowym (2) z jednej strony i z zakończeniem stożkowym (3) o kącie stożka 120° z drugiej strony, przy czym na śrubie napędowej (1) od strony zakończenia stożkowego (3) znajduje się tuleja sprężysto-rozprężna (4) z wewnętrznym podcięciem stożkowym pod kątem 30° do osi tulei sprężysto-rozprężnej (4) i nakręcona jest nakrętka stożkowa (5) o kącie tworzącej 30°. Kotwa charakteryzuje się tym, że do zakończenia stożkowego (3) śruby napędowej (1) zamocowany jest za pomocą dwóch kołków (6) stożkowy element podporowy (7) o kącie zewnętrznego stożka 130°.
(1 zastrzeżenie)
44274301