Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego z wykorzystaniem środka spieniającego w postaci materiałów sypkich nasączonych wodą. Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego posiada obudowę zbiornika, wlot asfaltu, spust i mieszadło składa się z ogrzewanej obudowy zbiornika (1) ze spustem (1a) w dolnej części. Natomiast w górnej części znajduje się wlot asfaltu (1b) i króciec wydmuchowy (1c). Do górnej części obudowy zbiornika (1) zamocowana jest komora zasypowa (2), do której podłączona jest dysza dostarczająca gorące powietrze (3) oraz zasyp środka spieniającego (4). Wewnątrz komory zasypowej (2) i obudowy zbiornika (1) znajduje się, wał napędowy (5), do którego w górnej części zamocowany jest rozrzutnik środka spieniającego. Do wału napędowego (5) poniżej rozrzutnika środka spieniającego zamocowane są co najmniej dwa mieszadła. W górnej części obudowy zbiornika (1) znajduje się przelew nadmiarowy (8), natomiast w obudowie zbiornika (1) znajdują się pionowe przegrody.
(3 zastrzeżenia)
42947801