Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do pozyskiwania energii elektrycznej w uchu środkowym. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z obudowy (1) z dwoma podstawami (1.1), w której środkowej części znajduje się element ruchomy (2), do którego ścian (2.1) ułożonych równolegle do podstaw (1.1) zamocowane są jednym końcem sprężyny (3), tudzież do drugiego końca każdej ze sprężyn (3) zamocowana jest płyta (4). Do podstaw (1.1) od wewnętrznej strony zamocowane są elementy piezoelektryczne (5), które podłączone są do akumulatora energii elektrycznej (6).
(2 zastrzeżenia)
44142101