Author: Wróblewska Anna
Company: Urząd Patentowy RP

Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do zrzucania ze statku powietrznego szczepionki dla dzikich zwierząt, obejmujące statek powietrzny (1) z modułem sterującym (2), system nawigacji (3) i system detekcji dzikich zwierząt (4) oraz urządzenie wyposażone jest w zbiornik szczepionki (5) z otworem wylotowym w jego dnie, pod którym umieszczony jest podajnik szczepionki (6). Charakteryzuje się ono tym, że dno zbiornika szczepionki (5) zwęża się w stronę otworu wylotowego, w którym współosiowo i obrotowo osadzone jest koło zębate (7) posiadające współosiowy otwór, do którego zamocowany jest koniec spiralnego członu wygarniającego (8), umieszczonego w zbiorniku szczepionki (5). Koło zębate (7) jest sprzężone z uzębieniem wewnętrznym dwustronnie uzębionego koła zębatego (6.1) podajnika szczepionki (6), które sprzężone jest uzębieniem zewnętrznym z kołem zębatym osadzonym na wale silnika napędowego (9), korzystnie krokowego, połączonego z modułem sterującym (2). Do wewnętrznej powierzchni dwustronnie uzębionego koła zębatego (6.1), poniżej jego uzębienia wewnętrznego, poprzecznie do jego osi, zamocowane są łopatki (6.2), pod którymi znajduje się nieruchomy talerz (6.3) z otworem połączonym z odprowadzeniem (6.4) podajnika szczepionki (6). Na statku powietrznym (1) zainstalowana jest wciągarka linowa (10) z liną, na której końcu znajduje się czujnik zapachu (11) połączony z modułem sterującym (2). Sposób zrzucania ze statku powietrznego szczepionki dla dzikich zwierząt, w którym wyznacza się trasę lotu statku powietrznego (1) zapewniającą precyzyjną dystrybucję szczepionki na całym obszarze szczepień, a statek powietrzny (1) wykonuje lot wzdłuż tej trasy. Sposób polega na tym, że w trakcie lotu w miejscach zapisanych w systemie nawigacji (3) ze statku powietrznego (1) z wykorzystaniem wciągarki linowej (10) opuszcza się czujnik zapachu (11) na powierzchnię terenu w celu pobrania danych zapachowych. W przypadku wykrycia zapachu odpowiadającego wcześniej zdefiniowanemu wzorcowi dzikich zwierząt będących celem szczepienia, moduł sterujący (2) uruchamia podajnik szczepionki (6).
(20 zastrzeżeń)
45456201