Author: Bystry Małgorzata

Przedmiotem zgłoszenia jest kotwa podcinająco-odspajająca posiadająca śrubę napędową (1) z zakończeniem stożkowym (2) z jednej strony. Na śrubie napędowej (1) od strony zakończenia stożkowego (2) osadzona jest tuleja sprężysto-rozprężna (3) z wewnętrznym podcięciem stożkowym i nakręcona jest nakrętka stożkowa (4). Do zakończenia stożkowego (2) śruby napędowej (1) zamocowany jest za pomocą dwóch kołków (5) stożkowy element podporowy (6). Natomiast śruba napędowa (1) z drugiej strony posiada zakończenie (7) w postaci ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratowej, którego powierzchnie boczne nachylone są pod kątem 5° względem osi śruby napędowej.
(1 zastrzeżenie)
45467901