Butelka do szybkiego napełniania, posiadająca korpus (1) wzdłużny z otworem wylotowym (1.1) w pierwszej podstawie oraz tłokiem (2) z pierścieniem uszczelniającym (2.1) zamocowanymi suwliwie w korpusie (1) za pomocą trzpienia (2.2), którego koniec wystaje poza korpus (1). Charakteryzuje się ona tym, że trzpień (2.2) położony jest w drugiej podstawie, w której znajdują się otwory wlotowe (1.2), a pomiędzy tłokiem a drugą podstawą korpusu (1) znajduje się sprężyna (3), natomiast w tłoku (2) znajduje się co najmniej jeden otwór z zaworem jednokierunkowym (4) umożliwiającym przepływ cieczy przez tłok tylko w kierunku otworu wylotowego (1.1).
(3 zastrzeżenia)
44142001