Przedmiotem zgłoszenia jest pneumatyczny masażer limfatyczny, zawierający co najmniej jedną opaskę masującą na kończynę górną, który charakteryzuje się tym, że jego opaska masująca (1) na swojej wewnętrznej powierzchni ma zamocowaną uszczelkę (2), która okala część tej powierzchni opaski masującej (1), tworząc komorę półotwartą (3), której dnem jest wewnętrzna powierzchnia opaski masującej (1) okalana tą uszczelką (2), ponadto opaska masująca (1) zawiera elektrozawór wlotowo-wylotowy (4) prowadzący do komory półotwartej (3) oraz co najmniej dwa otwory wlotowe prowadzące do wnętrza komory półotwartej (3).
(10 zastrzeżeń)
43861001