Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do samoczynnego dostarczania paliwa stałego do paleniska pieca albo kotła posiadające ramę. Charakteryzuje się ono tym, że składa się z ramy (1) z zabudowaną ścianą z otworem (1.1) połączonym z wylotem pionowego zbiornika (2) paliwa zamykanym uchylną zsuwnią (3) połączoną z silnikiem (4). Nad otworem (1.1) wewnątrz ramy (1) zamocowana jest za pomocą zawiasów i sprężynowego mechanizmu zamykającego klapa (5).
(4 zastrzeżenia)
44679601