Urządzenie do wspomagania treningu pływackiego składa się z zaczepu mocującego (1), do którego podłączony jest układ pomiarowy (2) mierzący siłę, połączony z linką (3) zamocowaną końcem do mocowania ciała pływaka (4), zaś układ pomiarowy (2) połączony jest z modułem elektronicznym (5), który połączony jest z odbiornikiem (6). Sposób wspomagania treningu pływackiego polega na tym, że za pomocą linki (3) połączonej z mocowaniem ciała pływaka (4), poprzez ruch pływaka wywiera się siłę, którą mierzy się za pomocą układu pomiarowego (2) i jednocześnie sygnał z układu pomiarowego (2) przesyła się poprzez moduł elektroniczny (5) do odbiornika (6).
(9 zastrzeżeń)
42859301