Przedmiotem zgłoszenia jest urządzenie do oceny wpływu cieczy na nagniatanie dynamiczne przez pomiar prędkości elementu nagniatającego oraz sposób oceny tego wpływu. Urządzenie składa się ze szczelnego dla cieczy (3) zbiornika (1) na przedmiot nagniatany (2), tudzież nad zbiornikiem (1) zamocowana jest prowadnica (5), w której umiejscowiony jest element nagniatający (7), podparty pierścieniem elastycznym (6). Z prowadnicą (5) połączony jest układ wymuszenia ruchu (8), elementu nagniatającego (7) w kierunku przedmiotu nagniatanego (2) oraz na drodze elementu nagniatającego (7) znajduje się układ pomiaru prędkości (4). Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie element nagniatający (7) umieszcza się na pierścieniu elastycznym (6), po czym wprawia się w ruch prostoliniowy za pomocą układu wymuszenia ruchu (8) i doprowadza do uderzenia, z prędkością uderzenia o określonej wartości z zakresu od 7 do 90 m/s, w powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2), przy czym mierzy się prędkość elementu nagniatającego (7) przed uderzeniem i po odbiciu. W drugim etapie element nagniatający (7) umieszcza się na pierścieniu elastycznym (6) i powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2) pokrywa się cieczą o określonej wysokości, po czym wprawia się w ruch prostoliniowy element nagniatający (7) za pomocą układu wymuszenia ruchu (8) i doprowadza do uderzenia, z taką samą prędkością jak w pierwszym etapie, w powierzchnię przedmiotu nagniatanego (2), przy czym mierzy się prędkość elementu nagniatającego (7) przed uderzeniem i po odbiciu. Ocenę skutków nagniatania dynamicznego w cieczy (3) dokonuje się przez porównanie prędkości elementu nagniatającego (7) po odbiciu od przedmiotu nagniatanego (2) pokrytego cieczą (3) i niepokrytego cieczą (3).
(2 zastrzeżenia)
44807201